### - a -

- accountRegistrationRequiredAgeYears : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- accountRegistrationRequiresCDKey : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- allocationScheme : InternalPacket
- allocationSize : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- allowConnectionResponseIPMigration : RakPeer

### - b -

- binaryAddress : SystemAddress
- binaryData : RakNet::Client_PerTitleBinaryStorage
- bitSize : Packet
- bitsWrittenSoFar : RakNet::SerializeParameters
- bookmarkedUsers : RakNet::BookmarkedUsers_Get
- bytesSentPerSecond : RakPeer

### - c -

- callbackId : RakNet::Lobby2Message
- callDepth : InlineFunctor
- callGenerationCode : NetworkIDObject
- channelNames : LogCommandParser
- channels : LogCommandParser::SystemAddressAndChannel
- chatDirectedToRoom : RakNet::Chat_Func
- completedThreads : InlineFunctorProcessor
- context : FileListNode
- creatingSystemGUID : RakNet::Replica3
- creationTime : InternalPacket
- currentRating : RakNet::Ranking_GetRating
- curTime : RakNet::SerializeParameters

### - d -

- data : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType > , FileListNode , Packet , InternalPacket
- dataLengthBytes : FileListNode
- dataSize : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- deletingSystemGUID : RakNet::Replica3
- destinationConnection : RakNet::SerializeParameters
- directedToRoom : RakNet::Bitstream_Func

### - e -

- emailResults : RakNet::Emails_Get
- endThreads : RakPeer
- extendedResultCode : RakNet::Lobby2Message

### - f -

- fileLengthBytes : FileListNode
- filename : FileListNode
- frequencyTable : RakPeer
- fullPathToFile : FileListNode
- functionName : RPCParameters
- functionThread : InlineFunctorProcessor

### - g -

- guid : Packet

### - h -

- hostAddress : SocketDescriptor

### - i -

- IDTree : NetworkIDManager
- ifp : InlineFunctor
- input : RPCParameters
- instance : RakNet::StringTable
- invitesSent : RakNet::Friends_GetInvites
- isAReference : FileListNode
- isMainLoopThreadActive : RakPeer
- isVisible : RakNet::Lobby2Presence

### - l -

- lastSentBitstream : RakNet::SerializeParameters
- length : Packet

### - m -

- maximumIncomingConnections : RakPeer
- maximumNumberOfPeers : RakPeer
- messageInternalOrder : InternalPacket
- messageNumberAssigned : InternalPacket
- messageTimestamp : RakNet::SerializeParameters
- mySystemAddress : RakPeer

### - n -

- networkID : NetworkIDObject
- nextActionTime : InternalPacket
- nextAllocationNumber : NetworkIDObject
- nextSlotRegistrationCount : RakNet::RPC3
- nPos : RakNet::RakString
- numberOfBitsOfData : RPCParameters

### - o -

- operationToPerform : RakNet::Client_PerTitleBinaryStorage
- outputBitstream : RakNet::SerializeParameters

### - p -

- parent : NetworkIDObject
- participantList : FullyConnectedMesh2 , ReplicaManager
- peer : RakNetCommandParser
- port : SocketDescriptor , SystemAddress
- preallocationSize : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- presence : RakNet::Client_GetPresence , RakNet::Client_SetPresence
- priority : InternalPacket
- pro : RakNet::SerializeParameters

### - q -

- queueHead : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >
- queueTail : DataStructures::Multilist< _MultilistType, _DataType, _KeyType, _IndexType >

### - r -

- recipient : RPCParameters , RakNet::RoomsPluginNotification
- recipientAddress : RakNet::SerializationContext
- relaySourceAddress : RakNet::SerializationContext
- remoteSystemList : RakPeer
- remoteSystemVariableHistoryList : RakNet::VariableDeltaSerializer
- remoteUsers : LogCommandParser
- replica : RakNet::LastSerializationResult
- replicatedObjects : ReplicaManager
- replyToSender : RPCParameters
- requestId : RakNet::Lobby2Message
- requiresEmailAddressValidationToLogin : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- requiresTitleToLogin : RakNet::Lobby2Server::ConfigurationProperties
- resultCode : RakNet::RoomsPluginFunc , RakNet::Lobby2Message
- roomsContainer : RakNet::RoomsPlugin
- rsacrypt : RakPeer

### - s -

- sender : RPCParameters
- sendReceiptSerial : InternalPacket
- sendReceiptSerialMutex : RakPeer
- serializationType : RakNet::SerializationContext
- slotIndex : RakNet::Client_PerTitleBinaryStorage
- statusString : RakNet::Lobby2Presence
- submittedMatches : RakNet::Ranking_GetMatches
- systemAddress : LogCommandParser::SystemAddressAndChannel , Packet

### - t -

- timesSent : InternalPacket
- timestamp : RakNet::SerializationContext
- titleName : RakNet::Lobby2Presence , RakNet::Client_PerTitleBinaryStorage
- trans : LogCommandParser

### - u -

- udpForwarder : RakNet::UDPProxyServer
- updateCycleIsRunning : RakPeer
- userHandle : RakNet::Client_GetPresence
- userName : RakNet::RoomsPluginFunc

### - w -

- whenLastSerialized : RakNet::SerializeParameters