Sweet Home 3D Súgó > Háttérkép és bútorok importálása

|  |  | Háttérkép importálása

Az alaprajzon háttérképként megjeleníthető kép importálásához válassza az Alaprajz > Háttérkép importálása menüpontot. Az importált alaprajz segítségével jelentősen felgyorsítható a falak rajzolása.. Ez a menü egy varázslót jelenít meg, amely néhány lépésben segít kiválasztani és méretezni a háttérképként használni kívánt képet..

1. | Kattintson a Kép választása gombra, és válasszon egy BMP, JPEG, GIF vagy PNG fájlt.
2. | Ha a kép betöltődött, kattintson a Tovább gombra.
3. | Határozza meg a kép méretarányát a következőképpen: A képre rajzolt színes vonal végpontjait helyezze a képen egy ismert távolságra, majd a vonal valódi hosszát írja be a Kihúzott vonal hossza feliratú mezőbe, végül nyomja meg a Tovább gombot.
4. | Határozza meg a kép origóját, azt a pontot, amely az alaprajzon egyezik a (0,0). ponttal. Végül kattintson a Befejezés gombra.

Ha a háttérkép importáló varázsló bezárult, az importált kép megjelentik az alaprajz panel rácsa mögött, és megkezdheti az otthon falainak megrajzolását.
Falak megrajzolása előtt | Falak megrajzolása, és ajtók, valamint ablakok elhelyezése után

• | Hogy a háttérkép méretarányát minél pontosabban meghatározhassa, nagyítsa fel a háttérkép import varázsló paneljét.
• | Lehetőleg ne importáljon nagyméretű képfájlt.
• | Ha szkennelt alaprajzot importál háttérképként, ellenőrizze, hogy a kép a megfelelő irányba legyen forgatva. Ha a kép akár csak egy fokkal el van forgatva, elveszítheti a szinkront a kép határai és a falak közt.
• | Mindent szinthez külön háttérképet adhat meg.
• | A megjelenített mértékegység alapvetően a területi beállításoktól függ. Váltani centiméterbe, méterbe, milliméterbe vagy hüvelykbe a Beállítások menüpontban lehet.