out32
Prev | Orchestra Opcodes and Operators | Next

## out32

out32 — Writes 32-channel audio data to an external device or stream.

## Description

Writes 32-channel audio data to an external device or stream.

## Syntax

    out32 asig1, asig2, asig3, asig4, asig5, asig6, asig7, asig8, asig10, \
          asig11, asig12, asig13, asig14, asig15, asig16, asig17, asig18, \
          asig19, asig20, asig21, asig22, asig23, asig24, asig25, asig26, \
          asig27, asig28, asig29, asig30, asig31, asig32

## Performance

out32 outputs 32 channels of audio.

## Credits

outc, outch, outx, outz

## Credits

Author: John ffitch
University of Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
May 2000

New in Csound Version 4.07

Prev | Up | Next
out | Home | outc