
snmpyalc [-i] [-s] [-f] { [-P<queue@host>] | [-H<addr>] [-V<vers>] [-C<comm>] }

Das Programm gibt eine kurze Statusmeldung für die angegebene
Printqueue bzw. den auswgwählten Host aus.

Die folgenden drei Optionen sind für den Einsatz mit Scripten wie
z.B. printop vorgesehen.

--i[gnore-exit-code][=<boolean>]    Es wird immer der exit()-code 0
-i                                  zurückgegeben, unabhängig davon,
                                    ob Fehler auftraten.

--s[ilently][=<boolean>]            Das Programm arbeitet still, d.h. es
-s                                  werden keine Meldungen auf Standardausgabe
                                    bzw. Standarfehlerausgabe geschrieben.

--f[orce][=<boolean>]               Es wird eine Status-Ausgabe erzwungen,
-f                                  d.h. wenn kein Status ermittelt werden
                                    kann, wird "-" ausgegeben.

Das zu überprüfende Gerät kann entweder als queue@host oder als Host,
SNMP-Version und community angegeben werden:

--d[evice]=<queue@host>             Die Printqueue, für die eine Statusmeldung
-P<queue@host>                      erzeugt werden soll.

--h[ost]=<addr>                     Hostname oder IP-Adresse des Gerätes, für
-H<addr>                            das eine Statusmeldung erzeugt werden soll.

--p[rotocol]=<vers>                 SNMP-Version, 1, 2, 2c, 2p oder 3.
-V<vers>

--c[ommunity]=<comm>                SNMP-Community, z.B. public.
-C<comm>

