<title>Nápověda - stavba mostů</title>

<h1><strong>Stavba mostů</strong></h1>

<p> Mostem lze překlenout údolí nebo jiná překáµka. </p>
<p> Kaµdý most má určenu maximální moµnou délku. Pro přemostění del±ích úseků nezbyde neµ v nabídce hledat jiný, nebo si pomoci ostrůvky a celkovou vzdálenost rozdělit na více částí. Mosty lze stavět i přes hluboká údolí s nerovným terénem, omezení je kladeno jen na počáteční a koncové pole. Most musí začínat a končit na vodorovné plo±e, svahu ±ikmém ve směru mostu nebo na umělé vyvý±enině. Začátek a konec mostu nemusí být ve stejné vý±ce, můµe mezi nimi být rozdíl jedné úrovně. Mosty lze stavět jen ve směru hranic políček, tj. nelze je (zatím) stavět diagonálně. Existuje v±ak druh µelezniční trati, který připomíná most, nebo? je nad terénem. Tuto tra? lze stavět i diagonálně.</p>
<p>V±echny mosty, a? µelezniční, silniční, pro lodní dopravu, nebo pro dráty vysokého napětí se staví stejným způsobem. Silniční most má jednu výjimku: lze na něj navíc přidat i koleje pro tramvaj.<br></p>

<h1>Stavíme most</h1>
<p>Následující postup lze uplatnit pro v±echny typy mostů, pokud je zde psáno silnice, můµete si místo ní dosadit µeleznici, nebo jiný druh dopravy mající mosty:<br>
(i) Postavte silnici k oběma předpokládaným koncům mostu, přičemµ silnice bude i a prvním a posledním políčku budoucího mostu. <br>
(ii) Klikněte na symbol mostu. Zvolte si ten který vám bude svými parametry nejvíce vyhovovat. <br>
(iii) Klikněte na pole se zamý±leným počátkem mostu a tlačítko drµte stisknuté.<br>
(iv) Najeďte kurzorem my±i nad políčko, kde má most končit, a pus?te tlačítko. Most je hotov.</p>
<p>Existuje také alternativní postup. Musíte v±ak mít předem správně přichystané oba konce silnice, jinak se můµe stát, µe utratíte peníze za dlouhý most, který nechcete. Místo kroků (iii) a (iv) klikněte na začátek zamý±leného mostu a pus?te tlačítko. Most se vystaví sám aµ ke kusu silnice na druhé straně.</p>

<p>Častu chybou při stavbě mostu je, µe není na koncích připojen k silnici (nebo µeleznici). Přetáhněte silnici (µeleznici) i na počáteční a koncové pole mostovky, jinak přes něj auta (vlaky) nebudou jezdit.</p>

<p>Tip: Někdy se most nevyplatí stavět. Mosty mají obecně vy±±í náklady na údrµbu neµ je u běµné silnice (trati, elektrického vedení, ..). Podívejte, jestli se u men±ích terénních nerovností nevyplatí prohlubeň zasypat.<br></p>

<h1>Odstranění mostu</h1>
<p>Klikněte na tlačítko <em>Odstranit</em> a pak klikněte na začátek nebo na konec mostovky.</p>

<p>
-><a href="roadtools.txt">Nápověda pro stavbu silnic</a><br>
-><a href="railtools.txt">Nápověda pro stavbu µeleznic</a>
</p>

<p>
-><a href="about.txt">Informace o překladu</a>
</p>
