Aide Sweet Home 3D > Création de logements, de murs et de meubles

|  |  | Dessin des cotes

Pour dessiner des cotes, vous devez tout d'abord choisir Plan > Créer les cotes ou sélectionner l'outil Créer les cotes. Outil Créer les cotes Vous pouvez créer une nouvelle cote de l'une des façons suivantes: Cliquez au point de départ de la cote, cliquez à son point d'arrivée, puis cliquez une troisième fois après avoir déplacé le pointeur de la souris pour déterminer la taille des lignes d'extension dessinées à chaque extrémité de la ligne de la cote. Déplacez le pointeur de la souris sur le bord d'un meuble, le côté d'un mur ou d'une pièce que vous voulez mesurer, double-cliquez pour accepter la cote temporaire dessinée dans le plan, puis cliquez une troisième fois après avoir choisi la taille de ses lignes d'extension. Dans les deux cas, la nouvelle cote n'aura pas de ligne d'extension si vous ne bougez pas la souris entre le second et le troisième clic. Au moment de choisir le point d'arrivée d'une nouvelle cote, chaque mouvement de la souris met à jour dans le plan sa taille et la longueur qui y est affichée.
Création d'une cote sans lignes d'extension | Création d'une cote avec lignes d'extension
Pour terminer le dessin des cotes, choisissez Plan > Sélectionner ou sélectionnez l'outil Sélectionner. Outil Sélectionner

• | Pour vous aider à dessiner les cotes avec précision, utilisez les lignes d'alignement qui joignent la position courante du pointeur de la souris au coin le plus proche d'un mur, d'une pièce ou d'un meuble. Si vous appuyez sur la touche entrée quand le plan a le focus, une info-bulle éditable apparaîtra pour vous permettre d'entrer au clavier la longueur et l'angle de la cote en cours de création (si vous n'avez pas encore débuté la création d'une cote, l'info-bulle affichera les coordonnées du point de départ de la nouvelle cote), puis son retrait c'est-à-dire la longueur de sa ligne d'extension. Utilisez les touches flèche haut, flèche bas ou tab pour éditer une autre valeur et appuyez à nouveau sur la touche entrée pour confirmer les valeurs saisies. Si vous voulez réutiliser la souris pour dessiner une cote, déplacez simplement la souris dans le plan.
• | La position et l'orientation de la longueur affichée sur la ligne d'une cote dépendent de la position relative des points de départ et d'arrivée de la cote, ainsi que de la position de ses lignes d'extension.
• | Pour vous aider à dessiner des cotes parallèles, l'angle des cotes est par défaut un multiple de 15°. Vous pouvez désactiver ce magnétisme à l'aide du panneau des préférences ou pendant le dessin, en maintenant enfoncée la touche Alt sous Windows, la touche cmd sous Mac OS X ou les touches Majuscule + Alt sous Linux.
• | Une fois qu'une cote est créée, vous pouvez changer sa position et sa taille à l'aide de la souris.
• | La longueur affichée sur les cotes est exprimée par défaut dans l'unité de votre pays. Vous pouvez choisir entre le Centimètre, le Mètre, le Millimètre et le Pouce dans le panneau des préférences.
• | Utilisez les éléments du sous-menu Plan > Modifier le style du texte pour modifier la taille et le style de la police de caractères appliquée au texte d'une cote.
• | Tant que l'outil Créer les cotes est sélectionné, certains outils et menus sont désactivés. Si vous avez besoin de ces outils, resélectionnez l'outil Sélectionner.