Sweet Home 3D 帮助

|  |  | 技巧与提示

下列技巧和提示有助于您在 Sweet Home 3D 中更好更快地构建家居模型。
全局
• | 用鼠标拖曳物件目录、家居物件列表、家居平面图和家居3D视图间的分隔条可以更改窗格的大小。
• | 如果在试用 Sweet Home 3D 各项功能的过程中进行了错误的操作，您都可以将其撤销，但在物件目录中导入物件的操作除外。
物件目录
• | 在物件目录中选中多个物件后再进行加入家居模型的操作可同时向家居模型中加入多个物件。
• | 如果要展开某个物件目录类别，您可以单击左面的加号或直接在类别名称上双击鼠标。
• | 如果您要更改导入物件的属性，请在其名称上双击鼠标。
家居物件列表
• | 如要根据某一列的属性对物件进行排序，您可以在相应的列标题上单击鼠标。当您第一次单击某个列标题时，物件列表会依据该列的内容升序排列；在同一列上第二次单击鼠标，列表则会根据该列的内容降序排列；再次在该列上单击鼠标，则物件列表会按照各个物件被加入的顺序进行排列。
• | 如要更改各个纵列的排列次序，请用鼠标将需要更改位置的列标题拖曳到合适的位置。
• | 在物件列表中选中某个物件可以查看其在家居平面图中的位置。
• | 如要更改某个物件的属性，请在家居物件列表或家居平面图中双击该物件。
• | 如要同时更改多个物件的属性，请在家居物件列表或家居平面图中将它们选中，然后选择物件→自定义... 菜单项。
• | 使用编辑→复制或编辑→剪切对物件列表中的条目进行操作时，列表中显示的相关信息也会以 CSV（制表符分隔）的形式进入剪贴板。您可以使用该功能将这些信息粘贴到文本编辑器或电子表格软件中（该功能在 Linux 下可能会无法使用）。
家居平面图
• | 如果您手头有现成的家居平面图扫描图像，请首先将其导入为平面图的背景图像，这样您就可以更快捷地绘制墙体。
• | 如果想要更准确地定义背景图像的比例尺，您可以用鼠标拖曳扩大向导窗口。
• | 如果一系列相邻的房间位于同一堵墙体的同一侧，而您最终要将不同的颜色或纹理应用到位于各个房间的相应部分，那您可以在绘制墙体的过程中按照多堵墙体来处理，或者在完成绘制后选择平面图→切分墙体。
• | 如果您要绘制顶部倾斜的阁楼山墙，请在墙体的起点和终点处设置不同的高度。
• | 使用编辑→复制或编辑→剪切对平面图中的物件进行操作时，选中的对象也会以图像的形式进入剪贴板。您可以使用该功能将这些信息粘贴到其他应用程序中（该功能在 Linux 下可能会无法使用）。如果您想获取平面图的矢量图形，请在菜单上选择平面图→导出为 SVG 格式... 。
• | 使用键盘方向键可以微调选中物件的位置。
• | 如果在锁定基本元素后对平面图中的物件进行操作，则可以避免墙体、房间和门窗对您造成的影响。
• | 如果您要在家居平面图中选定一个被其他对象覆盖的物件，您可以到物件列表中将其选中；或者，您可以在平面图中拖曳出一个选框将其包围，然后再在按住 Shift 键的同时单击鼠标取消选择不需要被选定的对象。
• | 充分利用屏幕上显示的校准线可以令您绘制的墙体、房间或标注更加精准。
• | 如要快速复制平面图中选定的对象，请在按住 Ctrl 键（Mac OS X 中对应为 Alt 键）的同时用鼠标拖曳该对象。
• | 在平面图中操作时按住 Alt 键可以临时屏蔽“参数设置”中的“自动吸附”设置。
• | 如果想在绘制墙体和置放物件时看得更清楚一些，您可以更改家居 3D 视图的查看模式或墙体透明度。
• | 如果要将多个物件对齐放置，请将其全部选中，然后根据需要选用物件菜单中的对齐命令。对齐时以第一个选中的物件为基准。
• | 使用平面图→放大或平面图→缩小可以更改平面图的显示比例。
家居 3D 视图
• | 如果想看见被墙体遮挡的物件，您可以更改墙体的透明度。
• | 如果 3D 视图中某些墙体、地面或物件过于明亮，您可以更改光源亮度。
• | 如果您不知道虚拟参观者当前位于什么位置，请在 3D 视图中滚动鼠标滚轮，此时家居平面图便会跳转到虚拟参观者所在的位置并将其选中。